ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ

20′ ФУТОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР (DC)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 5902 | 6096 |   |
| **Ширина** | 2350 | 2370 | 2341 |
| **Высота** | 2392 | 2591 | 2280 |
| **Объем** | **33,2 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 21800 | 48060 |  |
| **Вес тары** | 2200 | 4850 |  |
| **Макс. вес брутто** | 24000 | 52910 |  |

20′ ФУТОВЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ (HPL)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 5892 | 6096 |   |
| **Ширина** | 2350 | 2370 | 2338 |
| **Высота** | 2391 | 2591 | 2280 |
| **Объем** | **33,1 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 28180 | 62130 |  |
| **Вес тары** | 2300 | 5070 |  |
| **Макс. вес брутто** | 30480 | 67200 |  |

20′ ФУТОВЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ (REEFER)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 5455 | 6096 |   |
| **Ширина** | 2260 | 2370 | 2237 |
| **Высота** | 2275 | 2591 | 2260 |
| **Объем** | **28 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 23950 | 52800 |  |
| **Вес тары** | 3050 | 6724 |  |
| **Макс. вес брутто** | 27000 | 59524 |  |

20′ ФУТОВЫЙ С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ (OPEN TOP)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 5919 | 6096 |   |
| **Ширина** | 2340 | 2370 | 2286 |
| **Высота** | 2286 | 2591 | 2251 |
| **Объем** | **31,6 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 21826 | 48117 |  |
| **Вес тары** | 2174 | 4793 |  |
| **Макс. вес брутто** | 24000 | 52910 |  |

20′ ФУТОВЫЙ С ТОРЦЕВЫМИ СТЕНКАМИ (FLAT RACK)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 5662 | 6096 |   |
| **Ширина** | 2438 | 2370 |   |
| **Высота** | 2327 | 2591 |   |
| **Объем** | **27,9 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 21470 | 47333 |  |
| **Вес тары** | 2530 | 5578 |  |
| **Макс. вес брутто** | 24000 | 52911 |  |

40′ ФУТОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ (DC)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 12026 | 12192 |   |
| **Ширина** | 2350 | 2438 | 2338 |
| **Высота** | 2391 | 2591 | 2280 |
| **Объем** | **67,57 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 26730 | 58930 |  |
| **Вес тары** | 3750 | 8270 |  |
| **Макс. вес брутто** | 30480 | 67200 |  |

40′ ФУТОВЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ (HIGH CUBE)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 12022 | 12192 |   |
| **Ширина** | 2352 | 2438 | 2340 |
| **Высота** | 2700 | 2895 | 2585 |
| **Объем** | **76,4 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 26730 | 58930 |  |
| **Вес тары** | 3750 | 8270 |  |
| **Макс. вес брутто** | 30480 | 67200 |  |

40′ ФУТОВЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ (REEFER)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 11555 | 12192 |   |
| **Ширина** | 2286 | 2438 | 2285 |
| **Высота** | 2280 | 2591 | 2245 |
| **Объем** | **60,2 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 26110 |   |  |
| **Вес тары** | 4370 |   |  |
| **Макс. вес брутто** | 30480 | 67200 |  |

40′ ФУТОВЫЙ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ (REEFER HIGH CUBE)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 11584 | 12192 |   |
| **Ширина** | 2294 | 2438 | 2286 |
| **Высота** | 2554 | 2895 | 2478 |
| **Объем** | **60,2 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 25760 | 56790 |  |
| **Вес тары** | 4720 | 10410 |  |
| **Макс. вес брутто** | 30480 | 67200 |  |

40′ ФУТОВЫЙ С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ (OPEN TOP)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 12043 | 12192 |   |
| **Ширина** | 2340 | 2438 | 2279 |
| **Высота** | 2272 | 2591 | 2278 |
| **Объем** | **64 куб. м** |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 26181 | 57720 |  |
| **Вес тары** | 4300 | 9480 |  |
| **Макс. вес брутто** | 30481 | 67200 |  |

40′ ФУТОВЫЙ С ТОРЦЕВЫМИ СТЕНКАМИ (FLAT RACK)



|  |
| --- |
| **Размеры, мм** |
|   | **Внутренние** | **Внешние** | **Двери** |
| **Длина** | 12080 | 12192 |   |
| **Ширина** | 2438 | 2438 |   |
| **Высота** | 1950 | 2591 |   |
| **Объем** |  |
| **Вес** |
|   | **Кг** | **Фунтов** |  |
| **Макс. загрузка** | 5480 | 55115 |  |
| **Вес тары** | 25000 | 12081 |  |
| **Макс. вес брутто** | 30480 | 67196 |  |